平成　　年　　月　　日

（細則別紙３）

一般社団法人日本ダストコントロール協会

理事長　　　　　　　　　　殿

会社名　　　　　　　　　　㊞

「マットのレンタル耐久性試験基準」に基づく試験の結果について

商品名：　○　○　○　○

１．洗濯試験方法

1. 洗濯機 ５０kg負荷の連続式洗濯機（機種名）
2. 試験マット ５枚
3. サイズ 約９０cm × １５０cm
4. 洗濯負荷量 ９０％：連続式洗濯機（機種名）
5. 乾燥機 １００kg負荷乾燥機（機種名）

２．試験項目

　　　一般社団法人日本ダストコントロール協会が定める「マットのレンタル耐久性試験基準」に従って、繰り返し洗濯を実施し以下の６項目を満たしていることを判定しました。

1. マットが破断していないこと
2. マットの周囲に波うちがないこと
3. パイルの抜けがないこと
4. マット生地とバッキングゴム間に大きな剥離がないこと
5. バッキングゴム側にパイルなど繊維の露出や飛び出しがないこと
6. バッキングゴムに大きな亀裂がないこと